ARAÇ YASLAMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

* 180 cm uzunluğunda
* 60 mm borudan imal edilmiş olmalıdır.
* Boru kalınlığı 2mm
* Sarı-siyah renkte
* 5kg ağırlığındadır
* Vidalama ekipmanı dübel ve vidaları bulunmalıdır.